电动吸引器性能及参数
	性能
	参数

	贮液瓶容量（ml）
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]25002（硬质玻璃）

	输入功率（VA）
	250

	极限负压值（MPa）
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]≥0.09（约1标注大气压下测定值）

	负压调节范围
	0.02 MPa～极限负压值

	噪声
	[bookmark: _GoBack]≦65B（A）

	抽气速率（L/min）
	≥40

	变压器用熔丝管
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]直径520/F0.5AL 250V

	网电源用熔丝管
	直径520/F1AL 250V



