电解质分析仪参数
1、 进样一次，仪器至少可以同时检测K、Na、Cl三个项目。
2、 人机互动式菜单，故障自动报警及排除，提高工作效率。
3、 具有自动寻杯检测系统，全自动进样盘，每批测试只需按下“开始”键，仪器即自动检测样本
4、 自动进样，自动定标，内置打印机同时打印出结果
5、 自动监控试剂使用情况及样品、管路状况，并有液面显示及废液溢出报警功能。
6、 自动过滤气泡，完全排除样品及溶液中产生的气泡及堵孔现象
7、 支持LIS联网系统，上传数据格式可选。
8、 仪器可24小时开机，也可长时间关机，节约试剂。
9、 如果试剂是专机专用，必须注明每个测试的成本（包括需要使用的试剂和清洗液）
10、 如果电极是专机专用，必须注明每个电极价格。
[bookmark: _GoBack]11、仪器发生故障，厂家工程师24小时内响应。
