技术参数：
三类医用注射泵；
输注速度0.1‑1200mL/h，精度≤±2%，自动识别5‑50ml注射器；
具备阻塞、完成、电池欠压等声光报警，同时显示具体报警信息，带防过冲保护、键盘锁定、KVO维持静脉开放功能；
内置锂电池，续航≥5小时；
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