对该产品性能的具体要求：
1、要求转速为0~5500，可以根据需要选择。
2、单次能离心50ml标本管24支或以上。
3、定时范围：1s-99h59min59s
4、最大相对离心力：5310xg
5、最少需要配二种转子，分别为50ml和1.5ml
6、有故障24小时内响应。
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